Na Targach w Bednarach oprócz naszego bestselleru ładowarki przegubowej Manitou MLA 3-35 H, prezentowana będzie mini-ładowarka burtowa gąsienicowa Manitou 1650RT. Maszyna napędzana jest silnikiem Yanmar o mocy 68 KM, waga robocza 3,6 t i udźwig destabilizujący na poziomie 2,1 t. Sprawny i mocny nośnik osprzętów z hydrauliką roboczą o wydajności 71 l/min ( standard ) i opcjonalnie hydraulika high flow - o zwiększonej wydajności 114 l/min - powoduje, że również miniładowarki gąsienicowe znajdują zastosowanie nie tylko w sektorze budowlanym czy komunalnym - również w rolnictwie tego typu maszyny, oprócz mini-ładowarek kołowych mają zastosowanie. Mały nacisk na podłoże, duża siła pchania oraz duże możliwości to bardzo duży + jeśli chodzo i te maszyny.

Zapraszamy na stanowisko Manitou Polska.



Marek Gozdur

Product Manager w Polsce