**Nowości od Metaltech na Agro Show 2025 – cztery premiery maszyn stworzone z myślą o wydajności i wytrzymałości**

Podczas tegorocznych targów Agro Show Metaltech zaprezentuje cztery nowe modele maszyn, które odpowiadają na potrzeby nowoczesnych gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych. Wśród premier znajdą się maszyny przeznaczone do intensywnych prac polowych, transportu płodów rolnych oraz zastosowań budowlanych.

**Przyczepa przeładowcza Metaltech PP 30**  
To nowoczesna przyczepa przeładowcza o ładowności technicznej 30 ton i imponującej pojemności 38 m³. Zawieszenie na trzech osiach, z osią pierwszą i trzecią skrętną, zapewnia doskonałą manewrowość. Czas opróżniania skrzyni wynosi od 4 do 8 minut, a dostępne ogumienie – od standardowego 600/55 R26,5 po maksymalne 800/45 R26,5 – pozwala dostosować maszynę do różnych warunków terenowych.

**Przyczepa budowlana Metaltech PBN 20 TW**  
Stworzona z myślą o wymagających zadaniach budowlanych, PBN 20 TW to solidna dwuosiowa przyczepa o ładowności 20 ton, której innowacyjnym wyróżnikiem jest trójstronny wywrót. Boczne burty – lewa otwierana mechanicznie, prawa hydraulicznie – i tylna (mechaniczna lub hydrauliczna) umożliwiają sprawny i wygodny rozładunek. Cała skrzynia wykonana jest z wytrzymałej blachy HARDOX, co gwarantuje długą żywotność w najtrudniejszych warunkach.

**Przyczepa skorupowa TS20Z**  
Model TS20Z to specjalistyczna przyczepa skorupowa przeznaczona do najbardziej wymagających prac polowych. Posiada ładowność aż 20 ton i pojemność 24 m³, którą można zwiększyć do 32 m³ dzięki nadstawom objętościowym. W porównaniu ze standardowymi przyczepami skorupowymi, wysokość załadunkowa TS20Z jest niższa, co znacząco usprawnia proces zbioru roślin okopowych. Zawieszenie na resorach parabolicznych, hydrauliczna stopa podporowa, hydraulicznie amortyzowany dyszel i hydrauliczna amortyzacja resorów stanowią wyposażenie standardowe przyczepy.

**Rzorzutnik obornika Tango 8**

Tango 8 to pierwszy w historii Metaltech rozrzutnik, którego konstrukcja została w całości zabezpieczona ocynkiem, gwarantującym zwiększoną odporność na trudne warunki pracy i wieloletnią ochronę przed rdzą. Maszyna ma ładowność techniczną 8 ton i objętość skrzyni wynoszącą 6 m3. Możliwość zastosowania zarówno adaptera pionowego, jak i poziomego, pozwala dostosować rozrzutnik do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dodatkowo Tango 8 może zostać doposażony w nadstawę, co dalej poszerza możliwości zastosowań maszyny.